На объекте «Строительство сооружений биологической очистки на о.Голодный в Волгограде. 1-й этап строительства» генеральной подрядной организацией АО «Акватик» производятся следующие виды работ:

-планировка подъездной дороги к воздуходувной станции;

- бетонирование фундаментов Фм-2 аэротенка;

- бетонирование плиты Фм-1 горизонтального отстойника;

- устройство ограждения воздуходувной станции;

- бетонирование фундаментов под оборудование (воздуходувная станция); - монтаж арматурных каркасов стен распределительной камеры; перевозка грузов и оборудования сухогрузами баржами на остров Голодный.





Монтаж кровли из трехслойной сэндвич панели воздуходувной станции



Монтаж арматурного каркаса кабельного лотка ПР-1, ПР-2 воздуходувной станции.



Армирование фундаментной плиты Фм-1 горизонтальных отстойников. (оси А-Б;4-5) пятая захватка.



Монтаж защитных муфт распределительной камеры 35.2



Устройство тепляков для прогрева после бетонирования Фм-2 бассейна





Погрузка на баржу воздуходувного оборудования.