На объекте «Строительство сооружений биологической очистки на о.Голодный в Волгограде. 1-й этап строительства» генеральной подрядной организацией АО «Акватик» производятся следующие виды работ:

**-** Бассейн активного ила с горизонтальными отстойниками (аэротенк 1.1:1.2): бетонирование фундаментного основания Ф-1 горизонтального отстойника в осях; бетонирование (стен) диафрагм жёсткости.

- Бассейн активного ила с горизонтальными отстойниками (аэротенк 1.3;1.4): бетонирование (стен) диафрагм жёсткости; бетонирование канала, монтаж трубопровода наружной канализации диаметром 1600 мм.

- Транспортировка грузов и оборудования сухогрузными баржами - площадками на о. Голодный.



Бассейн активного ила с горизонтальными отстойниками (аэротенк 1.1:1.2): бетонирование фундаментного основания Ф-1 горизонтального отстойника



Бетонирование стен горизонтального отстойника



Бассейн активного ила с горизонтальными отстойниками (аэротенк 1.3;1.4): бетонирование (стен) диафрагм жёсткости



Бетонирование канала



Монтаж трубопровода наружной канализации диаметром 1600 мм.